Radom 11.03.2014

**NOTATKA SŁUŻBOWA**

 W związku z niejasnościami dotyczącymi wymaganej odporności ogniowej sufitu podwieszanego JK/CD60/18,0 (EI-30) z płyt gipsowo – kartonowych NIDA ,firmy SINIAT Sp.z o.o., przeprowadzono rozmowę wyjaśniającą z pracownikiem Instytutu Techniki Budowlanej, Panem Wróblewskim(Tel.605-278-504) ,Zakładem Badań Ogniowych 02-656 Warszawa ul. Ksawerów 21. Pan Wróblewskim wyjaśnił , iż odporność ogniowa(EI-30) dotyczy całego systemu sufitu podwieszanego JK/CD60/18,0 , jak podano w klasyfikacji ogniowej nr ITB 1060/13/ R54 NP.